**Switch to privilege mode:**

Switch>enable

**Switch to global configuration mode:**

Switch#conf t

Switch(config)#

**Configuring VLAN 2:**

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name office

Switch(config-vlan)#exit

**Configuring VLAN 3:**

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name home

Switch(config-vlan)#exit

|  |
| --- |
| **Configuring fastEthernet 0/1 interface:**  Switch(config)#interface fastEthernet 0/1  Switch(config-if)#switchport access vlan 2  Switch(config-if)#exit  **Configuring fastEthernet 0/2 interface:**  Switch(config)#interface fastEthernet 0/2  Switch(config-if)#switchport access vlan 2  Switch(config-if)#exit |

|  |
| --- |
| **Configuring fastEthernet 0/3 interface:**  Switch(config-if)#interface FastEthernet0/3  Switch(config-if)#switchport access vlan 3  Switch(config-if)#exit  **Configuring fastEthernet 0/4 interface:**  Switch(config)#interface FastEthernet0/4  Switch(config-if)#switchport access vlan 3  Switch(config-if)# |